* **使用說明**

**A. IPHONE連線無線投影伺服器 (P.1)**

**B. 安卓手機連線無線投影伺服器 (P.5)**

* **基本故障排除**  **(P.7)**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**無線投影伺服器**

**（\*軟硬體設備須已安裝完成）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **步驟** | **動作** | **設備照片** |
| **準備連線動作1** | **開啟投影機，確認無線伺服器畫面正常投影出來。** |  |
| **準備連線動作2** | **確認無線伺服器頻道是：NET MODE 2.4G**  **Soft AP。** |  |

**A. IPHONE連線無線投影伺服器**

**快速啟動步驟**

**（\*軟硬體設備須已安裝完成）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **步驟** | **動作** | **設備照片** |
| **1.** | **確認投影機選擇輸入源是INI2。**  **（使用訊號整合器切換輸入源）** |  |
| **2** | **SSID為載具Wifi連線** |  |
| **3.** | **用手指在iPhone的螢幕上從底部往上滑動，此時就會出現下述頁面，出現螢幕鏡像輸出選項：** |  |
| **4.** | **點擊「螢幕鏡像」選項，在彈出的提示里選擇對應的「思庫無線投影ID」即可。此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。此時手機上顯示什麼，電視機上就同步顯示什麼。** |  |
| **5.** | **開啟手機相機APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。** | 正在插入影像... |
| **6.** | **使用完請記得關閉無線投影功能** |  |

**B. 安卓手機連線無線投影伺服器**

**快速啟動步驟**

**（\*軟硬體設備須已安裝完成）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **步驟** | **動作** | **設備照片** |
| **1.** | **確認投影機選擇輸入源是INI2。**  **（使用訊號整合器切換輸入源）** |  |
| **2** | **SSID為載具Wifi連線** |  |
| **3.** | **下拉通知板面，輕觸Smart View或Screen Mirroring** |  |
| **4** | **搜尋並選擇您的思庫無限投影伺服器ID，此時手機螢幕上的圖像就已經在電視機上顯示了。** |  |
| **5** | **開啟手機相機APP，思庫無線投影伺服器，可當作實物投影機，呈現清晰實景畫質。** | 正在插入影像... |
| **6** | **使用完請記得關閉無線投影功能** |  |

* **故障排除：**

|  |  |
| --- | --- |
| **發生狀況** | **處理方式** |
| * 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。 | * 重新開關無線伺服器電源開關按鈕。 |
| * 投影機開啟，卻沒有無線伺服器畫面。 | * 按下mode按鈕，切換頻率至2.4G。 |
| * 手機無法搜尋到無線伺服器的思庫ID | * 重新開關無線伺服器電源開關按鈕。 * 手機再次搜尋思庫ID |

* **資料來源**

<https://www.asus.com/tw/support/FAQ/1042938/>

<https://support.apple.com/zh-tw/HT204289>

<https://www.samsung.com/tw/support/tv-audio-video/connect-my-action-device-through-screen-mirroring-smart-view/>